BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A.	KESIMPULAN
1.	Ada perbedaan berbagai dosis perendaman lidah buaya terhadap angka peroksida pada minyak goreng bekas (p=0,000 α=0,05)
2.	Tidak ada perbedaan berbagai dosis perendaman lidah buaya terhadap tingkat kekeruhan dan ketengikan minyak goreng bekas (p=0,082 dan 0,308, α=0,05)
3.	Penurunan angka peroksida terbesar terjadi pada dosis perendaman lidah buaya 50gram/100ml yaitu sebesar 63,37% dan telah memenuhi syaratu mutu minyak goreng.
B.	SARAN
1.	Bagi Konsumen/Masyarakat
Filtrasi zeolit arang aktif dan perendaman lidah buaya dengan dosis 50gram/100ml dapat digunakan untuk memperbaiki angka peroksida minyak goreng bekas.
2.	Bagi Peneliti Lain
Peneliti dapat meneliti dan mengubah proses dari segi desain filtrasi sehingga dapat memperbaiki kualitas kekeruhan dan ketengikan minyak goreng bekas.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A.	Gambaran Umum
Penelitian ini dilakukan untuk mengurangi kadar angka peroksida dalam minyak goreng bekas dengan cara mencari jumlah perendaman  lidah buaya yang paling efektif. Tahap enelitian ini dilakukan pada tanggal 15 Mei – 9 Juni 2008 yang meliputi tahap persiapan, pelaksanaan hingga hasil pemeriksaan sampel. Sampel diambil dari pedagang gorengan yang menggunakan minyak goreng dengan frekuensi lebih dari tiga kali. 
Pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari sebelum minyak dipergunakan oleh pedagang di Jalan Godean. Sampel diambil sebanyak 2,5 liter dari 2 pedagang gorengan. Pengambilan sampel dilakukan dengan menyediakan botol untuk dipergunakan sebagai wadah sampel tiap pedagang kurang lebih 1,25 liter.
Pemeriksaan angka peroksida minyak goreng bekas dalam penelitian ini dilakukan di Laboratorium Dasar Poltekkes Depkes Jurusan Kesehatan Lingkungan. Pengamatan kekeruhan  dan ketengikan dilakukan secara subjektif yang dilakukan oleh 10 orang panelis.

B.	Hasil Penelitian
1.	Parameter Angka Peroksida
Berdasarkan hasil uji laboratorium yang telah dilakukan selisih perlakuan dan kontrol dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.
Tabel 2
Rerata Kadar Angka Peroksida Sebelum dalan Sesudah Filtrasi Zeolit Arang Aktif dan Perendaman Berbagai Dosis Lidah Buaya Pada Minyak Goreng Bekas

Sumber : Data Primer Terolah,2008
*) Pengantar Teknologi Minyak Pangan, Ketaren (1986)

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui rata-rata angka peroksida penurunan tertinggi terdapat pada perlakuan filtrasi zeolit arang aktif dan perendaman dosis 50 gram/100ml yaitu 3,2 mgrek/kg atau sebesar 63,37% sedangkan rata-rata penurunan terendah terdapat pada perlakuan filtrasi zeolit arang aktif dan perendaman lidah buaya dosis 30 gram/100ml yaitu 1,3 mgrek/kg atau sebesar 24,67%. Untuk minyak goreng yang tidak mengalami perlakuan filtrasi zeolit arang aktif dan perendaman lidah buaya memperoleh rata-rata penurunan 0,2 mgrek/kg atau sebesar 4,89%.
Untuk melihat perbedaan penurunan angka peroksida antara kelompok perlakuan 30 gram/100ml, 35 gram/100ml, 40 gram/100ml, 45 gram/100ml, dan 50 gram/100ml dan kelompok kontrol dapat dilihat pada gambar 3 berikut

persentase penurunan
angka peroksida

Kelompok perlkakuan (per 100ml)

Gambar 3. Grafik Persentase Peningkatan Persentase Penurunan Angka Peroksida Pada Kelompok Kontrol dan Kelompok Perlakuan Filtrasi Zeolit Arang Aktif dan Berbagai Dosis Perendaman Lidah Buaya

2.	Parameter Kekeruhan dan Ketengikan
Penilaian tingkat kekeruhan dan ketengikan minyak goreng bekas oleh 10 orang panelis dengan memberikan nilai pada tiap-tiap sampel. Kriterian penilaiannya adalah 
1 = Keruh / Tengik
2 = Agak Keruh / Agak Tengik
3 = Tidak Keruh / Tidak Tengik
Hasil penilaian tingkat kekeruhan dan ketengikan yang dilakukan panelis terlihat pada tabel berikut.
Tabel 3 
Rerata hasil Penilaian Panelis Mengenai Tingkat kekeruhan Minyak Goreng Bekas 

Sumber : Data Primer Terolah, 2008
Berdasarkan Tabel 3 dapat diketahui bahwa rata-rata tingkat kekeruhan tertinggi terdapat pada perlakuan filter zeolit arang aktif dan perendaman lidah buaya dosis 30 gram/100ml yaitu 2,16 sedangkan rata-rata tingkat kekeruhan terendah terdapat pada  perlakuan filter zeolit arang aktif dan perendaman lidah buaya dosis 50 gram/100 yaitu 2. Untuk minyak goreng yang tidak mengalami perlakuan filtrasi zeolit arang aktif dan perendaman lidah buaya (kontrol) untuk memperoleh rata-rata 2 (agak keruh) atau tidak ada perubahan kualitas tingkat kekeruhan.
Hasil pengujian tingkat kekeruhan pada minyak goreng bekas yang mengalami perlakuan filter zeolit arang aktif dan perendaman berbagai dosis lidah buaya tidak ada yang mengalami perubahan kualitas tingkat kekeruhan yang berarti. Secara deskriptif perlakuan filter zeolit arang aktif dan berbagai dosis lidah buaya yang belum dapat meningkatkan kualitas kekeruhan minyak goreng bekas. 
Perubahan kualitas tingkat kekeruhan sebelum (pre) dan setelah perlakuan (post) pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada gambar 4 berikut.

kelompok perlakuan (per 100ml)

rata-rata penilaian tingkat kekeruhan

Gambar 4. Grafik Rata-rata Penilaian Kualitas Tingkat Kekeruhan Menurut Panelis
Berdasarkan Gambar 4 dapat dilihat bahwa perubahan kekeruhan terbesar terlihat pada perlakuan filtrasi dan perendaman 30 gram/100ml sedangkan perubahan terkecil ditunjukkan oleh perlakuan 50 gram/100ml. Meskipun demikian perubahan-perubahan tersebut belum mencapai hasil yang berarti (masih keruh)
Tabel 4 
Rerata Hasil Pengukuran Panelis Mengenai Kualitas Ketengikan Minyak Goreng Bekas

Sumber : Data Primer Terolah, 2008
Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa rata-rata ketengikan tertinggi terdapat pada perlakuan filter zeolit arang aktif dan perendaman lidah buaya dosis 30 gram/100ml  dan 35 gram/100ml yaitu 1,23 sedangkan rata-rata ketengikan terendah terdapat pada  perlakuan filter zeolit arang aktif dan perendaman lidah buaya dosis 40 gram/100ml dan 50 gram/100 yaitu 1,17. Untuk minyak goreng yang tidak mengalami perlakuan filtrasi zeolit arang aktif dan perendaman lidah buaya (kontrol) untuk memperoleh rata-rata 1(tengik) atau tidak ada perubahan ketengikan.
Perubahan kualitas tingkat ketengikan sebelum (pre) dan setelah perlakuan (post) pada masing-masing perlakuan dapat dilihat pada gambar 5 berikut.

kelompok perlakuan (100 ml)

rata-rata penilaian kualitas
ketengikan

Gambar 5. Grafik Rata-rata Penilaian Ketengikan Menurut Panelis
Berdasarkan Gambar 5 dapat dilihat bahwa perubahan ketengikan terbesar terlihat pada perlakuan filtrasi dan perendaman 45 gram/100ml sedangkan perubahan terkecil ditunjukkan oleh perlakuan 30 gram/100ml. Meskipun demikian perubahan-perubahan tersebut belum mencapai hasil yang berarti (masih tengik)
C.	Analisis dengan Uji One Way Anova
Analisis yang dilakukan menunjukkan hasil sebagai berikut.
1.	Angka Peroksida
Hasil Uji One Way Anova untuk parameter pada kelompok perlakuan didapatkan signifikasi 0,000 (<0,05) yang berarti Ho ditolak dan Hα diterima maka ada perbedaan perlakuan filtrasi zeolit arang aktif dan perendaman berbagai dosis lidah buaya terhadap angka peroksida minyak goreng bekas.
Hasil uji Post Hoc Test (LSD) menunjukkan bahwa mean difference terbesar terdapat pada persilangan antara kontrol dan filtrasi zeolit arang aktif dan perendaman lidah buaya 50 gram/100ml yaitu sebesar 3,000. dengan demikian perlakuan filtrasi zeolit arang aktif dan perendaman lidah buaya 50 gram/100ml merupakan perlakuan yang paling berpengaruh diantara perlakuan lainnya.
2.	Tingkat kekeruhan dan ketengikan
Hasil Uji One Way Anova untuk parameter kekeruhan pada kelompok perlakuan didapatkan signifinkans 0,107 (<0,05) dan untuk parameter ketengikan didapatkan signifikansi 0,275 (<0,05) yang berarti bahwa kedua parameter tersebut bermakna Ho diterima dan Hα ditolak. Dengan demikian dapat dikatakan tidak ada perbedaan perlakuan filtrasi zeolit arang aktif dan berbagai dosisi perendaman lidah buaya terhadap tingkat kekeruhan dan ketengikan pada minyak goreng bekas.

D.	Pembahasan
1.	Angka Peroksida
Berdasarkan hasil pemeriksaan angka peroksida yang telah dilakukan analisis secara deskriptif maupun statistik dengan Uji One Way Anova didapatkan hasil ada perbedaan flitrasi zeolit arang aktif dan perendaman berbagai dosis lidah buaya terhadap angka peroksida minyak goreng bekas.
Penurunan angka peroksida dalam penelitian ini melewati rangkaian filtrasi zeolit arang aktif dan perendaman lidah buaya. Hasil dari perlakuan filtrasi dan berbagai dosis perendaman lidah buaya dengan dosisi 30 gram/100ml, 35 gram/100ml, 40 gram/100ml, 45 gram/100ml, dan 50 gram/100ml menunjukkan penurunan angka peroksida. Penurunan angka peroksida pada dosis perendaman lidah buaya yang semakin meningkat menunjukkan semakin besarnya penurunan angka peroksida. 
Lidah buaya mengandung vitamin diantaranya vitamin E (Sudharto, 1997). Vitamin E merupakan vitamin yang bersifat antioksidan yaitu sebagai bahan yang menghambat atau mencegah keruntuhan, kerusakan atau kehancuran akibat proses oksidasi penghalang utama terhadap peroksidasi (Youngson,2005). Perendaman lidah buaya mampu mencegah dan mengurangi angka peroksida minyak goreng bekas. Penurunan angka peroksida setelah dilakukan filtrasi dan perendaman disebabkan oleh adanya antioksidan dalam lidah buaya. 
Angka peroksida merupakan salah satu indikator terkait mengenai kerusakan minyak goreng. Tingginya angka peroksida dalam minyak goreng akan menyebabkan berbagai macam gangguan kesehatan bagi manusia sebagai konsumen minyak goreng. Penyumbatan pembuluh darah merupakan salah satu damapk yang disebabakan oleh rusaknya minyak goreng dimana pada tingkat yang lebih besar akan menyebabkan serangan jantung. Oleh karena itu minyak yang telah mengalami kerusakan tidak dianjurkan untuk dikonsumsi karena kadar angka peroksida minyak goreng yang tinggi.
Penggunaan minyak goreng tidak dianjurkan hingga lebih dari 3-4 kali Minyak dapat mengalami kerusakan bila terjadi kontak  dengan oksigen di udara, sehingga molekul-molekul asam lemak tak jenuh teroksidasi menjadi peroksida (Ketaren,1986). 
Perendaman lidah buaya dengan variasi dosis secara keseluruhan terjadi penurunan angka peroksida  yang efektif,. Perendaman lidah buaya yang paling efektif adalah perendaman dengan dosis 50gram/100ml. Hasil uji One Way Anova diketahui ada beda yang bermakna selisih penurunan kadar kesadahan antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Maka semakin besar dosis perendaman lidah buaya semakin tinggi penurunan angka peroksida. 
Penurunan angka peroksida dalam penelitian ini  terjadi setelah dilakukan filtrasi dan perendaman lidah buaya dan telah ditemukan hasil angka peroksida yang memenuhi syarat mutu minyak goreng yaitu tidak melebihi angka 2. Angka peroksida dalam minyak goreng bekas yang memenuhi syarat mutu telah mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan kesehatan. 
Dosis perendaman paling efektif pada penelitian ini  terhadap kadar angka peroksida adalah dosis perendaman lidah buaya 50gram/100ml. Maka dengan demikian diharapkan dosis perendaman yang paling efektif dapat dipergunakan sebagai dasar penurunan angka peroksida pada minyak goreng bekas.
2.	Tingkat Kekeruhan dan ketengikan
Hasil penelitian yang telah dilakukan analisis secara deskriptif maupun statistik dengan uji One Way Anova diketahui tidak ada pengaruh filtrasi zeolit arang aktif dan perendaman berbagai dosis lidah buaya terhadap tingkat kekeruhan dan ketengikan terhadap minyak goreng bekas. 
Menurut penilaian panelis, secara deskriptif terjadi sedikit perubahan kualitas tingkat kekeruhan namun perubahan yang terjadi belum baik seperti minyak baru begitupun terhadap ketengikan minyak goreng bekas. Hal tersebut didukung oleh hasil uji statistikyang memperoleh nilai p=0,107 ( >0,05) untuk tingkat kekeruhan dan nilai p= 0,275 (>0,05) untuk ketengikan yang berarti tidak ada pengaruh filtrasi zeolit dan perendaman berbagai dosis lidah buaya terhadap tingkat kekeruhan dan ketengikan pada minyak goreng bekas. Rangkaian filtrasi ini didasarkan pada penelitian Yeni Yuliani (2007) yang telah mengalami beberapa perubahan daintaranya ukuran pipa, ukuran zeolit arang aktif dan ketebalan zeolit arang aktif. Namun dari hasil yang telah diperoleh masih belum mengalami perubahan secara berarti.
Pada dasarnya, zeolit dapat digunakan sebagai media filter untuk zat-zat yang tersuspensi. Hal itu didasarkan pada sifat zeolit yang dapat berfungsi sebagai penyaring dan pemisah (Sutarto dan Rahmawati,1994). Namun penggunaan zeolit pada penelitian ini tidak memberikan hasil yang berarti terhadap kualitas kekeruhan dalam minyak goreng. Media lain yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah arang aktif. Arang aktif dapat berperan sebagai media absorben yang dapat menyerap zat-zat tersuspensi. Arang aktif sering dipergunakan untuk menyaring air untuk mengurangi zat yang tersuspensi. Namun kekuatan absorban arang aktif dalam penyaringan minyak goreng bekas tidak mampu mengurangi kkekeruhan dan ketengikan. Tingkat kekeruhan dan ketengikan minyak goreng bekas tidak mengalami perubahan berarti karena minyak goreng masih sama seperti pada awalnya yaitu agak keruh dan tengik.
E.	Faktor Pendukung dan Penghambat Penelitian
1.	Faktor Pendukung Penelitian
a.	Penelitian ini tidak memerlukan ijin khusus sehinga pelaksanaan penelitian ini dapat segera dilakukan
b.	Bahan untuk peneltian relatif mudah diperoleh
c.	Pemeriksaan angka peroksida dapat dilakukan di Laboratorium Jurusan Kesehatan Lingkungan
2.	Faktor Penghambat Penelitian
a.	Penilaian tingkat kekeruhan dilakukan dengan penilaian panelis secara subyektif.

Tabel 2 Selisih Kadar Angka Peroksida Sebelum dan Sesudah Filtrasi Zeolit Arang Aktif dan Perendaman 30 gram/100ml Pada Kelompok Perlakuan

Pengulangan	Selisih kadar angka peroksida (mgrek/kg)	Selisih	%	
	Sebelum	Sesudah			
1	4,9	3,9	1	20,40	
2	5,3	4,0	1,3	24,52	
3	5,5	3,9	1,6	29,09	
Jumlah	15,7	11,8	3,9	74,01	
Rata-rata	5,2	3,9	1,3	24,67	
   Sumber : Data primer terolah 2008
Berdasarkan Tabel 2 secara deskriptif terlihat rata-rata angka peroksida awal pada kelompok perlakuan filtrasi zeolit arang aktif 
dan perendaman lindah buaya dosis 30 gram/100ml adalah sebesar 5,2 menjadi 3,9 atau mengalami penurunan sebesar 24,67%
Tabel 3 Selisih Kadar Angka Peoksida Sebelum dan Sesudah Filtrasi Zeolit Arang Aktif dan Perendaman 35 gram/100ml Pada Kelompok Perlakuan
Pengulangan	Selisih kadar angka peroksida (mgrek/kg)	Selisih	%	
	Sebelum	Sesudah			
1	4,9	2,9	2	40,91	
2	5,3	3,0	2,3	43,39	
3	5,5	2,9	2,6	47,27	
Jumlah	15,7	8,8	6,9	131,47	
Rata-rata	5,2	2,9	2,3	43,82	
   Sumber : Data primer terolah 2008
Berdasarkan Tabel 3 secara deskriptif terlihat rata-rata angka peroksida awal pada kelompok perlakuan filtrasi zeolit arang aktif dan perendaman lindah buaya dosis 35 gram/100ml adalah sebesar 5,2 menjadi 2,9 atau mengalami penurunan sebesar 43,82%.
Tabel 4 Selisih Kadar Angka Peoksida Sebelum dan Sesudah Filtrasi Zeolit Arang Aktif dan Perendaman 40 gram/100ml Pada Kelompok Perlakuan
Pengulangan	Selisih kadar angka peroksida (mgrek/kg)	Selisih	%	
	Sebelum	Sesudah			
1	4,9	3,0	1,9	38,77	
2	5,3	2,9	2,4	45,28	
3	5,5	2,9	2,6	47,27	
Jumlah	15,7	8,8	6,9	131,32	
Rata-rata	5,2	2,9	2,3	43,77	
   Sumber : Data primer terolah 2008

Berdasarkan Tabel 4 secara deskriptif terlihat rata-rata angka peroksida awal pada kelompok perlakuan filtrasi zeolit arang aktif dan perendaman lindah buaya dosis 40 gram/100ml adalah sebesar 5,2 menjadi 2,9 atau mengalami penurunan sebesar 43,77%

Tabel 5 Selisih Kadar Angka Peoksida Sebelum dan Sesudah Filtrasi Zeolit Arang Aktif dan Perendaman 45 gram/100ml Pada Kelompok Perlakuan

Pengulangan	Selisih kadar angka peroksida (mgrek/kg)	Selisih	%	
	Sebelum	Sesudah			
1	4,9	2,6	2,3	46,93	
2	5,3	2,5	2,8	52,83	
3	5,5	2,6	2,9	47,27	
Jumlah	15,7	7,7	8	147,03	
Rata-rata	5,2	2,5	2,6	49,01	
   Sumber : Data primer terolah 2008
Berdasarkan Tabel 5 secara deskriptif terlihat rata-rata angka peroksida awal pada kelompok perlakuan filtrasi zeolit arang aktif dan perendaman lindah buaya dosis 45 gram/100ml adalah sebesar 5,2 menjadi 2,5 atau mengalami penurunan sebesar 49,01%

Tabel 6 Selisih Kadar Angka Peoksida Sebelum dan Sesudah Filtrasi Zeolit Arang Aktif dan Perendaman 50 gram/100ml Pada Kelompok Perlakuan

Pengulangan	Selisih kadar angka peroksida (mgrek/kg)	Selisih	%	
	Sebelum	Sesudah			
1	4,9	1,9	3	61,22	
2	5,3	2,0	3,3	62,26	
3	5,5	2,0	3,5	66,63	
Jumlah	15,7	5,9	9,8	190,11	
Rata-rata	5,2	1,9	3,2	63,37	
   Sumber : Data primer terolah 2008
Berdasarkan Tabel 6 secara deskriptif terlihat rata-rata angka peroksida awal pada kelompok perlakuan filtrasi zeolit arang aktif dan perendaman lindah buaya dosis 50 gram/100ml adalah sebesar 5,2 menjadi 1,9 atau mengalami penurunan sebesar 63,37%
Tabel 7  Selisih Kadar Angka Peoksida Sebelum dan Sesudah Filtrasi Zeolit Arang Aktif dan Perendaman Pada Kelompok Kontrol

Pengulangan	Selisih kadar angka peroksida (mgrek/kg)	Selisih	%	
	Sebelum	Sesudah			
1	4,9	4,9	0	0	
2	5,3	5,0	0,3	5,60	
3	5,5	5,0	0,5	9,09	
Jumlah	15,7	14,9	0,8	14,69	
Rata-rata	5,2	4,9	0,2	4,89	
   Sumber : Data primer terolah 2008
Berdasarkan Tabel 7 secara deskriptif terlihat rata-rata angka peroksida awal pada kelompok kontrol adalah sebesar 5,2 menjadi 4,9 atau mengalami penurunan sebesar 4,89%

Tabel 2.9 Hasil Penilaian Panelis Mengenai Tingkat Ketengikan Minyak Goreng Bekas
Kode Panelis	Filtrasi Zeolit Arang Aktif dan Berbagai Dosis Perendaman Lidah Buaya per 100 ml	
	30gram	35 gram	40gram	45gram	50gram	Kontrol	
	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post	
Hr	1	1.33	1	1	1	1.67	1	1.67	1	1	1	1	
Lf	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Pt	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Sk	1	1	1	1.33	1	1.33	1	1.33	1	1.33	1	1	
Sr	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Yl	1	1.33	1	1.33	1	1.33	1	1.33	1	1.67	1	1	
St	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Pj	1	1	1	1.33	1	1.33	1	1.67	1	1.67	1	1	
Ul	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Nr	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Juml	10	10.6	10	10.9	10	11.6	10	12	10	11.6	10	10	
Rata	1	1.06	1	1.09	1	1.16	1	1.2	1	1.16	1	1	

Tabel 2.8Hasil Penilaian Panelis Mengenai Tingkat Kekeruhan Minyak Goreng Bekas
Kode Panelis	Filtrasi Zeolit Arang Aktif dan Berbagai Dosis Perendaman Lidah Buaya per 100 ml	
	30gram	35 gram	40gram	45gram	50gram	Kontrol	
	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post	Pre	Post	
Hr	2	2.3	2	2.3	2	2.3	2	2.3	2	2	2	2	
Lf	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Pt	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Sk	2	2.67	2	2.67	2	2.67	2	2	2	2	2	2	
Sr	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Yl	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
St	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Pj	2	2.3	2	2.3	2	2.3	2	2	2	2	2	2	
Ul	2	2.3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Nr	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Juml	20	21.6	20	21.3	20	21.3	20	20.3	20	20	20	20	
Rata	2	2.16	2	2.13	2	2.13	2	2.03	2	2	2	2	

Tabel 4
Rekapitulasi Hasil Uji Statistik Angka Peroksida, Kekeruhan dan Ketengikan

No.	Parameter	P value	Keterangan	
1	Angka Peroksida	0,000	Bermakana	
2	Kekeruhan	0,107	Tidak Bermakna	
3	Ketengikan	0,275	Tidak Bermakna