BAB I
PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang
Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 112 tentang baku mutu air limbah domestik  Pasal 1 (1) Tahun 2003 yang dimaksud limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha atau kegiatan permukiman (real estase), rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Pasal  4 butir 3 yang menyatakan bahwa baku mutu air limbah domestik dalam keputusan ini berlaku bagi asrama yang berpenghuni 100 orang atau lebih. Asrama merupakan sarana tempat tinggal yang dihuni oleh banyak orang sehingga limbah cair yang dihasilkan relatif lebih banyak dari limbah cair rumah tangga biasanya. Sumber air limbah asrama pada dasarnya berasal dari ekskresi tubuh yaitu urine ataupun cairan lain yang berasal dari kamar mandi, tempat cuci pakaian, penyediaan makanan, atau pun pembersihan dapur dan juga berasal dari perumahan dosen.
 Asrama 1 Poltekkes Depkes Yogyakarta terletak di Dusun Gadingan, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Asrama Poltekes Yogyakarta mempunyai 50 kamar, terdiri atas putra 12 kamar, sedangkan asrama putri 38 kamar (ada 6 kamar yang tidak dihuni). Untuk masing-masing kamar dihuni oleh 4 orang. Jumlah penghuni asrama sekitar 146 orang. Asrama ini memiliki 48 kamar mandi secara terpisah yang terbagi atas 32 kamar mandi putri dan 16 kamar putra, sedangkan kamar mandi yang tidak terpakai ada 4 buah.
Limbah cair yang dihasilkan oleh setiap orang sebanyak 100  liter/orang/hari (Soeparman, 2000). Sedangkan jumlah penghuni asrama sebanyak 146 orang, berarti limbah cair yang dihasilkan 14.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            00 lt/hari yang limbahnya di buang dan disalurkan melalui saluran pembuangan air limbah (SPAL) dan kemudian air limbah  tersebut dialirkan ke riol jalanan yang tidak tertutup. Limbah cair asrama tersebut dihasilkan dari proses pencucian pakaian, peralatan makan, dan kamar mandi.
 Masyarakat sekitar Asrama l Poltekkes Depkes Yogyakarta mengeluh karena keadaan riol jalanan yang semakin dangkal yang disebabkan oleh kotoran dari sisa pengolahan makanan yang berasal dari dapur, tempat cucian serta kamar mandi ikut terbuang dan mengalir melalui SPAL kemudian ke riol jalanan. Apabila musim penghujan tiba menyebabkan air limbah cair pada riol tersebut meluap sehingga mencemari lingkungan sekitar asrama, serta menimbulkan gangguan estetika seperti menimbulkan bau tidak sedap, sebagai tempat berkembangbiaknya vektor pengganggu seperti tikus, lalat dan nyamuk.
Menurut baku mutu limbah cair domestik yang telah ditetapkan  oleh mentri Negara Lingkungan Hidup No 112 Tahun 2003 memiliki kadar BOD 100 mg/L. Berdasarkan uji pendahuluan pada tanggal 29 Februari 2008 limbah cair Asrama l Poltekes Yogyakarta mempunyai kadar BOD sebesar 334mg/L. Dari data tersebut diketahui bahwa kadar BOD limbah cair asrama l Poltekkes Yogyakarta belum memenuhi syarat baku mutu limbah cair yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup. Air buangan dengan BOD tinggi dapat menimbulkan masalah polusi bila dibuang langsung ke dalam suatu perairan atau badan air dapat menyebabkan ikan-ikan dan biota perairan mati (Betty Sri Laksmi Jenie,1993). Dari kenyataan tersebut perlu diupayakan pengolahan terhadap limbah cair asrama.
  Sehubungan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti yaitu pengolahan limbah cair asrama khususnya untuk parameter BOD. Penulis akan melakukan pengolahan dengan sistem RBC (Rotating Biological Contactor).
Rotating Biological Contactor (RBC) merupakan kontaktor biologi berputar yang dihubungkan dengan suatu tangki dan diberi jarak yang pendek dari satu cakram ke cakram yang lain, diputar dalam tengki semikular dimana limbah cair mengalir dan mampu menurunkan kadar BOD sebesar 80% (Anton Soejarwo,1998)  
 
B.	Rumusan Masalah
Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium pada tanggal 29 Februari 2008, kadar BOD limbah cair Asrama l Poltekkes Depkes Yogyakarta, didapatkan hasil melebihi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup No 112 Tahun 2003 tentang baku mutu air limbah domestik. Maka diperlukan suatu rencana alat yang dapat menurunkan tingkat pencemaran oleh karena kadar BOD. Dari uraian latar belakang di atas penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:
“Apakah ada pengaruh pengolahan limbah cair dengan sistem RBC terhadap kadar BOD limbah cair Asrama l Poltekkes Depkes Yogyakarta”.

C.	Tujuan Penelitian 
Diketahuinya pengaruh pengolahan limbah cair dengan sistem RBC terhadap konsentrasi BOD limbah cair Asrama l Poltekkes Depkes Yogyakarta.

D.	Ruang Lingkup
1.	Variabel Penelitian
a.	Variabel bebas
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pengolahan limbah cair dengan sistem RBC.
b.	Variabel Terikat
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kadar BOD limbah cair Asrama l Poltekkes Depkes Yogyakata.

2.	Lokasi Penelitian 
Lokasi di dalam penelitian ini adalah Asrama l Poltekkes Depkes Yogyakarta.
3.	Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2008.
4.	Obyek Penelitian 
Obyek dalam penelitian ini adalah limbah cair Asrama l Potekkes Depkes Yogyakarta.  

E.	Manfaat Penelitian 
1.	Bagi Ilmu Pengetahuan
Menambah ilmu pengetahuan khususnya bidang pengolahan limbah cair mengenai cara pengolahan  limbah cair untuk memperbaiki parameter BOD.
2.	Bagi Ilmu Pengetahuan 
Menambahkan ragam pengolahan limbah cair domestik sebelum dibuang kebadan air.
3.	Bagi Peneliti
Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang sistem pengolahan limbah cair dengan sistem RBC.