BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A.	Landasan Teori
1.	Alas penjemuran
Alas penjemuran yang dimaksud adalah alas yang digunakan untuk meletakan botol saat penjemuran pada proses SODIS. Ada beberapa jenis alas metal yang digunakan sebagai alas penjemuran.
a.	Alas seng

9

Menurut Frick, 1980 seng adalah salah satu sekian banyak bangunan yang sering digunakan sebagai penutup atap. Ukuran seng datar yang digalvanisir (disepuh) berkisar 915 mm x 1830 mm dengan beberapa macam tebal yang kurang dari 1mm. ukuran tebal yang kurang dari 1 mm dinyatakan dengan BWG. Ukuran seng gelombang biasa yang digalvanisir berkisar 760 mm x 1830 mm dengan beberapa macam-macam tebal yang dinyatakan dengan BWG. Seng mempunyai lebar propil 76 mm, tinggi propil 16 mm dan banyaknya gelombang ada 10. Jika seng terkena air hujan yang banyak mengandung garam akan mudah berkarat, lagipula oleh jatuhnya air hujan akan menimbulkan suara yang gaduh, serta tidak bersifat isolasi panas maupun dingin artinya bila udara di luar panas atau dingin maka dalam ruangan akan terasa lebih panas  atau dingin. Integritas struktural dari seng juga hampir tidak terpengaruh oleh radiasi ultraviolet karena seng bersifat memantulkan sinar ultraviolet dan tidak akan menghancurkan banyak bahan kimia seperti atap lainnya (Artizen, 2009 dalam http//unicorrugating.com).
b.	Atap almunium
Menerapkan lapisan aluminium yang reflektif untuk atap sangat menurunkan jumlah kerusakan yang terjadi dari radiasi sinar ultraviolet. Lapisan atap almunium yang reflektif terhadap radaisi ultraviolet memberilkan sebuah perlindungan dari sinar matahari. Lapisan aluminium yang mengubah kembali lebih dari 70 % energi radiasi ultraviolet matahari (www.fieldsroofservice.com/roof-services/aluminum-coating/&rurl=translate.google.co.id).
c.	Genteng metal 
Atap genteng diproduksi dengan teknologi tinggi dan presisi yang akurat. Berat genteng hanya 1/6(0,5 kg) dari genteng biasa. Anti pecah karena terbuat dari bahan baja galvanil dan galvanis. Tingkat peredaman panas lebih baik dari genteng biasa, lapisan zinc coating/zinc alumunium coating, zinc phospat,  primary epoxi synthetic resin juga baja galvanil dan galvanis memantulkan 70 % sinar ultraviolet dan ditambah lapisan berupa Coraltex (batuan alam) mampu meredam panas. Tingkat peredaman suara lebih baik dari genteng biasa karena mempunyai lapisan peredam berupa Coraltex dan ditambah zinc coating/zinc alumunium coating zinc phospat serta polyster paint meredam suara berlebih (http://www.admaroof.com/roof).

2.	Penjemuran
Menurut kamus besar bahasa Indonesia penjemuran adalah memanaskan secara alamiah menggunakan energi sinar matahari. Hal yang diperhatikan dalam penjemuran adalah energi matahari. Menurut Soemirat,1994 Energi matahari yang dipancarkan ke bumi dalam berbagai macam bentuk gelombang elektromagnetis, mulai dari gelombang radio (panjang maupun pendek), gelombang sinar infra merah, gelombang sinar tampak, gelombang sinar ultraviolet dan gelombang sinar X. Secara visual yang dapat ditangkap oleh indra mata adalah sinar tampak, sedang sinar infra merah terasa sebagai panas. Bentuk  gelombang elektromagnetis yang lainnya dapat ditangkap dengan bantuan peralatan khusus, seperti detektor nuklir berikut pirantinnya. 
Pemaparan sinar UV selama 20 detik menggunakan lampu UV 60 Watt dengan intensitas 300 nm dapat menurunkan E.coli sebesar 100% (Husain, dkk, 2004). Tetapi penelitian ini menggunakan piranti alat pengolahan air yang lebih komplek sehingga pengaruhnya tidak hanya dari pemaparan sinar UV saja. Intensitas siran UV yang dipancarkan oleh matahari pada pukul 10.00 sampai dengan 14.00 dapat mencapai 320 nm dan dapat digunakan untuk membunuh E.coli. Berdasar  perhitungan, lama waktu pemaparan dapat dilakukan selama 18 detik, akan tetapi apabila tidak menggunakan proses pengolahan lain maka dapat menambah waktu pemaparan.

3.	Ultraungu (ultraviolet)
Radiasi ultraungu (sering disingkat UV, dari bahasa Inggris ultraviolet) adalah radiasi elektromagnetis terhadap panjang gelombang yang lebih pendek dari daerah dengan sinar tampak, namun lebih panjang dari sinar-X yang kecil.  Sinar matahari merupakan energi elektromagnetik yang dipancarkan oleh permukaan matahari. Energi ini dipancarkan dalam berbagai bentuk gelombang mulai dari sinar berenergi tinggi sampai rendah. Sebagian besar energi diserap oleh lapisan ozon yang melindungi bumi. Sinar ultraviolet (UV) C mempunyai panjang gelombang 110-280 nm, sinar ini tidak mencapai bumi. Sinar yang mencapai bumi adalah sinar UV B clan A (panjang gelombang sinal UV B: 280-320 nm; UV A: 320-440 nm) (Tjahjono, 1998). Istilah ultraviolet berarti "melebihi ungu" (dari bahasa Latin ultra, "melebihi"), sedangkan kata ungu merupakan warna panjang gelombang paling pendek dari cahaya dari sinar tampak (wikipedia.com). 
Sinar UV terpancar paling tinggi yaitu antara pukul 10.00 sampai dengan pukul 14.00. Matahari pada jam-jam ini memancarkan sinarnya sampai puncaknya. Selain itu refleksi permukaan memainkan peranan penting dalam apa yang terjadi pada sinar UV setelah mereka mencapai permukaan bumi (http://www.examiner.com/x-6362-Connecticut-Weather).
Secara alamiah sinar UV terdapat pada troposfer, tetapi tidak daam jumlah yang besar dengan rusaknya ozon maka akan lebih banyak sinar UV memasuki lapisan teroposfer. Dalam jumlah yang kecil sinar UV berguna bagi tubuh manusia dalam pembentukan vitamin D. Sinar UV dengan panjang gelombang 280-320 nm bersifat bakterisidal dan sering digunakan untuk mendisinfeksi udara maupun air (Soemirat,1994).

4.	SODIS (Solar Water Disinfection)
SODIS menurut SODIS.sc dalam kata lain adalah menyeterilkan air menggunakan energi matahari yang berupa sinar ultraviolet dan infra merah untuk menghancurkan jasad renik pathogenic yang menyebabkan penyakit dan meningkatkan kualitas  air minum. Jasad renik Pathogenic ini peka terhadap dua efek cahaya matahari: radiasi di dalam spektrum UV-A ( panjang gelombang 320-440nm) dan panas.
Hal-hal yang mempengaruhi efesiensi SODIS yaitu: 
a.	Kondisi wadah 
Kondisi wadah botol plastik atau botol kaca yang akan digunakan untuk mengolah air dengan metode SODIS harus bening atau putih transparan dan tidak tergores-gores. Karena jika tergores kan mempengaruhi daya tembus sinar UV-A ke dalam botol.
b.	Kekeruhan 
Partikel yang menyebabkan air keruh dapat mengurangi intensitas sinar ultraviolet yang masuk dalam botol dan berpengaruh pada proses inaktivasi bakteri dalam air. kekeruhan air pada metode SODIS ini harus dibawah 30 NTU.

c.	Keadan cuaca
Efesiensi SODIS ini sangat tergantung pada cuaca karena lama penjemuran dipengaruhi oleh cuaca. Lama penjemuran 6 jam pada cuaca cerah, 7-8 jam pada cuaca mendung, dan 2 hari berturut-turut bila hujann diselingi cerah. 
d.	Ketebalan air dalam wadah 
Pengolahan air dengan metode SODIS tidak efektif digunakan pada ketebalan air lebih dari 9 cm karena radiasi sinar ultraviolet akan berkurang 50% pada ketebalan 10 cm.
e.	 Alas penjemuran
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Eawag di Swiss menempatkan botol SODIS yang jelas bersih pada suatu permukaan metal atau atap metal, untuk meningkatkan efek radiasi ultraviolet dan dapat lebih efektif membunuh bakteri.

5.	Escherchia coli
Escherchia coli menurut Fardiaz, 2007 adalah salah satu bakteri yang tergolong coliform dan hidup secara normal dalam kotoran manusia maupun hewan, oleh karena itu disebut juga koliform fekal. E.coli adalah bakteri yang termasuk dalam famili enterobakter bacteriaceae, bersifat gram negatif berbentuk batang dan tidak membentuk spora.
Ada banyak mikroorganisme yang hidup dalam air namun tidak dapat diketahui secara lansung karena memerlukan analisa yang cukup kompleks. Mikroorganisme dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui tercemarnya air oleh bakteri phatogen. Menurut Semirat, 2007 suatu bakteri dapat  dijadikan indikator bagi kelompok lain yang phatogen didasarkan atas beberapa hal sebagai berikut :  
a.	Ia harus tidak phatogen
b.	Ia harus berada di air apabila kuman phatogen ada aatau mungkin sekali ada, dan dalam jumlah yang jauh lebih besar
c.	Jumlah kuman indikator harus dapat dikorelasikan dengan probabilitas adanya kuman phatogen
d.	Mudah dan cepat dapat dikenali dan dengan cara laboratoris yang murah
e.	Harus dapat dikuantifikasi dalan tes laboratris 
f.	Harus tidak berkembang biak apabila kuman phatogen tidak berkembang biak
g.	Dapat bertahan lebih lama daripada kuman phatogen di dalam lingkunagan yang tidak menguntungkan misalnya air yang diclorinasi
Beberapa kriteria tersebut banyak dipenuhi oleh Escherchia coli (E.coli). sehingga  E.coli dijadikan indikator yang baik yang dapat digunakan untuk mengetahui kontaminasi faecal dalam air. Menurut fardiaz, 1993 E.coli adalah bakteri yang digunakan sebagai indikator adanya kontaminasi kotoran atau adanya organisme phatogen di dalam air. Ditemukannya bakteri Coli tidak berarti adanya bakteri phatogen di dalam air, tetapi hanya kemungkinan ada organisme phatogen lain di dalam air (Sutrisno, 2006).

6.	Sumur gali 
Menurut pengembangan prasarana pedesaan (P2D),2002 sumur gali adalah sarana untuk menyadap dan menampung air tanah untuk minum dengan cara menggali tanah berbentuk sumuran agaar mendapatkan air yang sehat serta daapt dimanfaatkan oleh perorangan (rumah tangga) atau kelompok. 
Syarat-syarat sumur gali yang baik menurut Ircham, 1992 adalah :
a.	Kedalaman sumur cukup mencapai tanah yang mengandung air.
b.	Aliran air harus cukup banyak, walaupun di musim kemarau.
c.	Dinding sumur dibuat sampai lapisan tanah yang mengandung air untuk menjaga agar tanah tidak longsor tetapi air masih dapat masuk langsung ke dalam sumur.
1)	Dinding sumur harus kedap air sedalam sekurang-kurangnya 3 meter di bawah permukaan air tanah
2)	Dinding sumur harus kedap air sekurang – kurangnya 70 cm di atas permukaan air tanah
3)	Loamtai sumur sekurang-kurangnya dibuat dengan jarak 1 meter dari dinding sumur, ditinggikan 20 cm deatas permukaan tanah, agak melereng keluar.
4)	Diameter sumur kurang lebih 1 meter
5)	Jarak sumur dengan sumber pencemara minimal 10 meter

B.	Kerangka Konsep

MPN E. coli turun/ memenuhi syarat 

Proses SODIS pada alas seng, 

MPN E. coli turun/ memenuhi syarat 

Proses SODIS pada alas genteng metal

Air sumur gali MPN E.coli tinggi/ tidak memenuhi syarat

MPN E. coli turun/ memenuhi syarat 

Proses SODIS pada alas almunium

	
	
C.	Hipotesis
1.	Ada pengaruh alas penjemuran seng  pada metode SODIS terhadap penurunan E.coli air sumur gali.
2.	Ada pengaruh alas penjemuran atap almunium pada metode SODIS terhadap penurunan E.coli air sumur gali.
3.	Ada pengaruh alas penjemuran genteng metal pada metode SODIS terhadap penurunan E.coli air sumur gali.
4.	Ada jenis alas yang paling efektif pada metode SODIS terhadap penurunan E.coli air sumur gali.